

**Центр службы профилактики пожаров**

**Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям**

**ПАМЯТКА**

 **о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя**

Автономный дымовой пожарный извешатель (далее - АДПИ) предназначен для автоматического обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.

АДПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 0,5 м от осветительных приборов или на стене не ниже 30 см от потолка.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АДПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

При пожаре (задымлении) АДПИ подает звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его источник. Для прекращения подачи звукового сигнала АПИ следует проветрить помещение.

 Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) Свидетельствует, о необходимости замены элемента питания. Как правило, замена элемента питания требуется один раз в год.

Обслуживание АПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в 6 месяцев АПИ необходимо очищать от пыли.

**Запрещается**: 1 Самостоятельно разбирать АПИ. 2. Окрашивать, белить и заклеивать АПИ обоями. 3. Снимать АПИ за исключением замены элементов питания.

 В случае пожара: немедленно сообщить о пожаре по телефону 01, 112 (**при этом необходимо назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме людей**); до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.



**Центр службы профилактики пожаров**

**Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям**

**ПАМЯТКА**

**о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя**

Автономный дымовой пожарный извешатель (далее - АДПИ) предназначен для автоматического обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.

АДПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 0,5 м от осветительных приборов или на стене не ниже 30 см от потолка.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АДПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

При пожаре (задымлении) АДПИ подает звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его источник. Для прекращения подачи звукового сигнала АПИ следует проветрить помещение.

 Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) Свидетельствует, о необходимости замены элемента питания. Как правило, замена элемента питания требуется один раз в год.

Обслуживание АПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в 6 месяцев АПИ необходимо очищать от пыли.

**Запрещается:**1. Самостоятельно разбирать АПИ. 2. Окрашивать, белить и заклеивать АПИ обоями. 3 Снимать АПИ за исключением замены элементов питания.

 В случае пожара: немедленно сообщить о пожаре по телефону 01, 112 (**при этом необходимо назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме людей**); до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.